“에너지” 연구하는 기업

www.illson.co.kr

교육 지침서

고객만족을 위해 항상 최선을 다하는 기업입니다.

http"//www.illson.co.kr  한글 키워드 ☞ “일손개발”

주소 : 전북 익산시 평화동 389-2번지 Tel.063)852-8886~7 FAX 063)841-2358

(주)일손개발 교육지침서

1. 목 적

교육은 판매에 앞서 기본적인 사항을 고객 에게 정확한 고지를 하여 판매 할 수 있도록 하는 것이 목적이다

2. 교육내용 종류

1) (주)일손개발은 어떤 회사인가?	2) 일손전기보일러는?
3) 일반보일러 변천사	4) 기기선정기준
5) 한전 전력의 종류	6) 전기 요금 관계
7) 전기요금 적산 방법	8) 잉여전력은 무엇인가?
9) 건물 단열의 관계	10) 기존 기기적산 방법
11) 제안서 서식	12) 계약서 작성 방법
13) 기기 운송의 주의사항	14) 기기설치에 관하여
15) 기기 시운전 방법	16) 설치완료확인서
17) 기기대금 에 관하여	18) 기기 유지보수

3. 교육내용 순차설명

1) (주)일손개발은 어떤 회사인가?

가) 일손개발은 1990년 현 창업주 오재선 님 창업하여 여관 수리업으로 시작하고 연구개발 하여      현재 에 이르고 있다

나) 본사는 모든 특허 사항 을 본사 자체기술로 연구개발한 특허사항이라 어느 누구에게도 간섭받지   않는다

다) 본사특허 현황 및 기술현황

(등록제0190432호) (등록제0215960호) (등록제0255897호) (등록제0291368호) (등록제0432624호) (등록   제0364727호) (등록제20-0412472호) (등록제20-0428272호)

(안전인증대상 면제품목 지정 산업 자원부 기술 표준원) (음이온연수기 시험성적표)

라) 본사는 상기와 같은 연구기술 개발을 꾸준하게 하여 보다 앞서가는 (주)일손개발이 될 것입니다

마) 본사는 모든 기기를 직접연구에서 생산, 판매 까지 하기 때문에 보다 확실한 안정된 회사입니다

사) 본사는 A/S를 모든 사원이 할 수 있도록 만전을 기하여 기술 및 소양교육 철저히 보다 친절 하   고 신속 정확하게 처리할 것입니다

2) 일손 전기보일러는?

가) 본사기기는 일반 전기보일러 와 달리 1차로 물 을 전기발열체로 (전기 히타) 가열하여 발생한 1   차 증기를 2차로 압축하고 그 압축 된 증기를 다시 한 번 더 3차 공조에서 다시 가열하여 기기내   부에서 고열로 순간적으로  열 교환하여 사용하는 방식입니다

일손 전기보일러 가열방식

1차 전기발열체로 물 가열	2차 1차 증기 발생한 증기를 압축실에서 다시 압축한다	3차 2차에 압축된 증기를 3차에서 공조발열체로 다시 가열한다

3차 열교환 고온수

공조 히타

수중히타

증기 발생

공조히타

수중히타

증기발생 압축

열교환기

S

1차 증기발생

가열물

압축실

1차 증기발생

가열물

나) 본사기기는 상기 와 같은 방식으로 기기를 운영함 에 있어 많은 기술개발을 하여 보다 안전한    기기를 생산 하도록 본사임직원 일동은 노력하고 있습니다

라) 일반전기보일러에 사용하고 있는 발열체는 공기 중에 가열하면 발열체가 5분 안에 단락 및 파열    됩니다 그러나 본사기기 사용하는 발열체는 공조에서 사용하여도 안정적으로 관리 할 수 있는 발    열체입니다

마) 본사기기는 기기 고장이 발생 하여도 비상으로 사용 할 수 있도록 기본설계 되어있습니다. 또한    어떠한 조건에서도 가동 할 수 있도록 하여 A/S처리 시간을 가질 수 있도록 되어있고 소비자에게    비상대치 할 수 있도록 설계 되어 있습니다

사) 본사기기는 전기 판넬 조정기 내부에 있는  부품은 시중에서 판매 하는 제품으로 누구나 교환    할 수 있도록 설계 되어있습니다

3) 일반보일러 변천사

가) 보일러변천사는 고유 구들 에서 연탄, 새마을 보일러, 일구삼탄 보일러, 기름보일러, 가스보일     러, 전기보일러, 축열식 전기보일러, 일반전기보일러, 소형탱크 열교환 전기보일러, 터보전기보일     러, 탱크전기 보일러.

구 들		연탄 보일러	새마을 보일러	1구3탄 보일러	기름 보일러
가스 보일러	전기 보일러	축열실 전기보일러	일반 전기보일러	터보 전기보일러	터보탱크 전기보일러

나) 보일러각기기  난방면적 분석

난방면적 1000㎡ 300평 일반전기1㎾69원 심야전기1㎾42원

각 기기별 비교분석표

	사용량 ㎾	불입금	공사비	합계	월연료비	6개월 연료비
		단가	단가
					사용시간
심야전기보일러	300㎾	429만원	3000만원	3420 만원		2268만원
					378만원
		14,300	100,000
					10시간
일반전기보일러	150㎾	214만원	1500만원	1714 만원		2232만원
					372만원
		14,300	100,000
					12시간
소형열교환전기보일러	120㎾	844만원	600만원	1440 만원		1788만원
					298만원
		70,400	50,000
					12시간
터보가열전기보일러	90㎾	633만원	450만원	1083 만원		1338만원
					223만원
		70,400	50.000
					12시간
탱크가열전기보일러	65㎾	450만원	325만원	775 만원		966만원
					161만원
		70.400	50,000
					12시간

다) 상기 분석표와 같이 소비자에게 충분히 고지하여야한다. 또한 기기가격은 큰 문제가 안된다.

왜냐하면 한전불입금 및 6개월 사용연료비를 충분히 설명 하여야한다

라) 한전 불입금 및 6 개월 사용 연료비 비교 분석표

공사비 및 6개월 사용합산금액 비교분석표

	불입금 공사비	6개월 연료비	6개월 기본요금	합계금액	기기가격
심야전기보일러	3,420만원	2,268만원		5,688만원	2,500만원
일반전기보일러	1,714만원	2,232만원	3,830,400웡	43,290,400원	1200만원
소형열교환전기보일러	1,440만원	1,788만원	3,830,400원	36,110,400원	1,000만원
터보가열전기보일러	1,083만원	1,338만원	2,872,800원	27,082,800원	1,125만원
탱크가열전기보일러	775만원	966만원	2,074,800원	19,484,800원	1,500만원

마) 기기변천사를 소비자에게 충분히 고지하고 설명한다면 고객의 이해를 빠르게 하고 계약 성공률을 높게 할 수 있다

4) 기기선정 기준

가) 모든 기기 선정 시는 충분한 사전조사를 하여야한다 또한 사전조사가 충분하지 않을 때는 소비   자에게 민원소지가 발생 하고 차후마감 수금 까지 문제가 발생 합니다

나) 모든 기기 선정 시 모든 것을 서류로 직접 확인 하여 확실한 기준선으로 적산하여 소지자에게    확신을 주어야한다

준비서류 떼는 법

① 등기부 등본

인터넷 접속 ➛ 대법원 인터넷 등기소 접속 ➛ 열람 클릭 ➛ 건물 클릭(부동산 구분) ➛ 주소 등록   ➛ 검색 ➛ 확인 후 창이 뜨면 결재 클릭 ➛ 주민번호 확인 창에 주민번호 입력 ➛ 금융기관 계좌  번호이체(수수료 결재) ➛ 거래은행 선택 ➛ 계좌번호 입력 ➛ 비밀번호 입력 ➛ 인쇄 클릭 ➛ 완료

② 한전 고객 서류

(지역번호)123 전화 연결 ➛ 41번 ➛ 계약 전력(일반, 심야) 문의 ➛ 1년간 전기 사용량 팩스 발신    요청(고객 주소와 상호로 문의)

③ 상·하수도

수도사용 시 : 114 전화(상수도 사업소문의) ➛ 고객주소 ➛ 사용량, 사용요금 통상 2년 문의

지하수 사용 시 : 114전화(하수도 요금) ➛ 고객주소 ➛ 사용량, 사용요금 통상 2년 문의

수도, 지하수 미 사용 시 : 물에 관계되는 징수요금에 대해 알아본다.

등기부 등본

한전 사용 내역서

상·하수도 사용내역서

다) 기기 선정 시 소비자를 신뢰하는 경향을 참 좋은 생각으로 생각하면 계약 진행과정에 많은 문제   가 발생 됨

라) 기기 선정 시 기존보일러 사용연료비 금액으로 물어 보면 절대 금물이다 기존사용연료비를 기    기 가동 시간 을 물어보고 그 사용시간 적산하여 연료비를 역 계산하여 상담하여야한다

마) 상기사항을 처리 할 때는 모든 사항 을 한 번 더 생각하는 것이 기기설치까지 생각하여 배관     상태를 확인하여 처리하여야한다

바) 전기는 소비자가 직접 업자를 선정하여 공사 할 수 있도록 하여야 한다. 또한 전기공사를 포합   하여 공사 시 많은 문제점이 발생 할 수 있고 그 에 따르는 파생되는 문제의 비용은 아주 많이 발   생한다. 전기공사는 본사에서 견적을 포함은 그 에 따르는 비용 및 발생되는 일리 만고 공사에 적   자 발생요인이 된다.

5) 한전 전력의 종류

가) 본사 기기는 전기보일러이기 때문 에 한전 전기 공급에 대하여 많은 연구를 하여야한다

나) 한전 전기 공급에 대하여 여러 종류로 공급 하고 있다  그 공급 방법 을 분석하여야한다. 가정   용, 일반저압 , 산업용, 교육용, 복지시설용, 농사용, 심야용 각 기능이 있으므로 그 기능을 충분히   연구하고 숙지하여야 한다.

다) 일반저압 은 일반계량기 와 씨티 계량기 가 있으며 일반계량기는 16㎾~74㎾ 사용량을 계량 한   다. 일반계량기는 신속하게 전기 공급이 된다

라) 75㎾~99㎾ 신청은 안전  관리자를 선임하여야 한다. 그 에 따르는 비용이 발생 한다.

그 비용은 5만원~10만원 발생하므로 그 사항 을 소비자에게 정확히 고지하여야한다

저압, 고압 요금 및 공사비

	기본요금(1kw당)	동절기 사용요금(1kw당)	한전 불입금		공사비(1kw당)
			저압	고압	저압	고압
저 압	5,320원	69.9원	70,400원		50,000원
고 압Ⅰ	5,480원	69.6원		14,300원		100,000원
고 압Ⅱ	6,300원	64.9원		14,300원		100,000원

산업용 전기 요금표

	기본요금(1kw당)	동절기 사용요금(1kw당)	한전 불입금		공사비(1kw당)
			저압	고압	저압	고압
저 압	4,190원	54.6원	70,400원		50,000원
고 압Ⅰ	4,440원	54.5원		14,300원		100,000원
고 압Ⅱ	5,110원	50.7원		14,300원		100,000원

마) 교육용전기 는 정부에서 요금을 25%절감 하여 교육발전에 기하기 위하여 제정 하였습니다. 이  점을 잘 활용하여, 유치원, 어린이집, 학원, 학교기숙사 , 영업을 진행하면 심야전기 보일러보다     더욱 경쟁력이 있다

교육용 전기 요금표

	기본요금(1kw당)	동절기 사용요금(1kw당)	한전 불입금		공사비(1kw당)
			저압	고압	저압	고압
저 압	4,090원	53.1원	70,400원		50,000원
고 압Ⅰ	4,340원	52.9원		14,300원		100,000원
고 압Ⅱ	4,970원	49.3원		14,300원		100,000원

바) 복지시설 은 복지정책 위하여 20% 절감하여 각 시설 에 전기 공급하여 그 시설은, 노인복지시설, 사회복지시설 에 영업을 진행하면 심야전기 보일러보다 더 경쟁력이 있다

복지시설 전기 요금표

	기본요금(1kw당)	동절기 사용요금(1kw당)	한전 불입금		공사비(1kw당)
			저압	고압	저압	고압
저 압	4,256원	55.92원	70,400원		50,000원
고 압Ⅰ	4,384원	55.68원		14,300원		100,000원
고 압Ⅱ	5,040원	51.92원		14,300원		100,000원

사) 농사용 전기는 농민을 위하여 한전에서 특별 전기요금으로 책정돼 있습니다.

농사용 전기 요금표

	기본요금(1kw당)	사용요금(1kw당)	한전 불입금		공사비(1kw당)
			저압	고압	저압	고압
갑	340원	20.6원	70,400원	14,300원	50,000원	100,000원
을	930원	26.3원	70,400원	14,300원	50,000원	100,000원
병	1,070원	36.4원	70,400원	14,300원	50,000원	100,000원

아) 심야전기요금은 기본 발전량에 소진되는 에너지를 사용 하는 게 목적이었다.

심야 전기 요금표

	기본요금(1kw당)	동절기 사용요금(1kw당)	한전 불입금		공사비(1kw당)
			저압	고압	저압	고압
갑	858원	42.90원	70,400원	14,300원	50,000원	100,000원
을	858원	42.90원 기타시간 72.8원	70,400원	14,300원	50,000원	100,000원

6) 전기요금 관계

가)모든 전기요금은 그에 특성이 있다. 그러므로 사용자는 그 특성을 잘 적용하여 요금 기준표를     확인하고 그에 상응하는 요금제를 선택하여야 한다.

나) 일반 저압에서 두 가지 종류가 있듯이 고압에서도 선택1과 선택2가 있다. 그의 관계는 전기 사   용요금의 10%이상을 절약할 수 있는 것을 소비자에게 고지하고 소비자에게 이해를 시켜 추후       요금을 절약하는데 만전을 기하기 바랍니다.

라) 모든 전기요금은 계약전기에 의하여 요금이 책정되므로 계약전기 이외에 사용량이 발생되면 무   척 손실이 많이 발생됩니다. 추가요금 발생 시 그 요금은 사용량에 250% 가산 적용되므로 그     상황을 소비자에게 충분히 고지하고 그에 상응하는 전기 용량을 신청하여 보다 나은 계약 전력     을 사용하여야 합니다.

마) 고압1을 선택했을 때 기본요금이 적고 사용요금이 비싸므로 고압에서 피크치가 150kw 미만일    때 고압1을 선택 하는 게 효과적이다.

바) 고압2를 선택 시에는 기본요금은 비싸고 사용요금은 싸므로 고압 피크치가 150kw 이상은 고     압2를 선택 하는 게 많은 이익이 될 수 있다.

고압요금의 특성 및 요금비교표

사용량		피크치	사용 시간	동절기 사용요금	월 간 사용일	합 계(원)	기 본 요금(월)	기본요금 합계(원)	총 계(원)
150kw	고압Ⅰ	150	12	69.6	30	3,758,300	5,480	822,000	4,580,400
	고압Ⅱ	150	12	64.9	30	3,504,600	6,300	945,000	4,449,600
200kw	고압Ⅰ	200	12	69.6	30	5,011,200	5,480	1,096,000	6,107,200
	고압Ⅱ	200	12	64.9	30	4,672,800	6,300	1,260,000	5,932,800
300kw	고압Ⅰ	300	12	69.6	30	7,516,800	5,480	1,644,000	9,160,800
	고압Ⅱ	300	12	64.9	30	7,009,200	6,300	1,890,000	8,899,200

7) 전기요금 적산 방법

가) 전기요금 적산 방법은 전기 사용량에 따라 일일 사용시간과 사용량을 적산하여 요금을 책정 하   는 방법이다. 또한 전기요금은 기본요금+사용량을 적산 하는 게 원칙이며 부가세는 환급받으므로    적산에서 제외되므로 그 점을 소비자에게 충분하게 고지를 하여야 하며 기기 전력 사용량에 그 금   액에 합산한 것을 원칙으로 합니다.

나) 전기 기기가 150kw를 사용하는 기기를 선택 했을 때 피크치 는 150kw가 적용되며 그 적용된 피   크치로 기본요금+사용량에 합산하여 계산하는 방법이다. 고압에서는 피크치로 적용하므로 기기      사용시간을 연장하여 피크치를 최소한으로 적용할 수 있도록 적산함이 원칙이다.

다) 요금 적산에 앞서 기본계약전력 선택을 신중히 검토하여 절약할 수 있는 요금제를 선택 하여 보   다 나은 요금적산을 하여야 절약할 수 있는 지혜이다.

라) 적산 방법

{(선택기기 사용량)×(사용시간)×(단가)×(사용일)=(합계금액)+(기본요금)}=(월 사용연료비)

150kw         ×   12    × 64.9 ×  30  = 3,504,600+ 945,000 = 4,449,600원

8) 잉여 전력은 무엇인가?

가) 잉여전력은 기본계약 전력에서 사용하고 있는 전기를 차감하고 남는 전기를 말한다. 그러므로    잉여전력을 잘 파악하고 전기 증설시 그 사용량을 적산하여 계약전력을 신청하는 것을 원칙 으     로 한다.

나) 잉여전력을 파악할 때는 모든 서류는 한전의 고지서에 의하여 확인하고 통상 1년 것을 확인 하   는게 원칙이다. 또한 통상 사용량을 한계절만 사용하면 적산량 에 문제가 발생 될 수 있으므로 전   체적인 1년 및 신설 사용기기에 전력량을 계산하여 계약전력을 선택 하는 게 가장 효과적이다.

다) 잉여전력 계산 방법 : (계약전력은 1kw당 450kwh 이므로 적산할 때 기본값을 적용하여야 한다. )

(사용량은 월간 사용을 하는 전력량이다. 월간총사용량에서 ÷ 450kwh로 계산하여 적산 하는게 원칙이다)

(계약전력)-(월간 사용량) = (잉여전력)

65kw  -    30kw     =  35kw

9) 건물 단열의 관계

가) 모든 건축물은 보온 및 단열이 어느 정도 되어 있나 파악 하는게 기기를 선택하는 기준이 되는 것이다. 또한 건물 단열이 되지 않은 건물은 기기를 선택하는데 신중을 기하여 선택하여야 한   다. 그러므로 모든 건물을 기기 상담할 시에는 사전에 건물을 파악하고 그 파악한 결과로 상담      이 시작되어야 한다.

나) 모든 건물은 건물 종류에 따라 단열에 적용시키고 그 적용된 근거로 기기를 선택하여야 한다.

또한 기기는 단열 증가표에 의하여 적용 하는 게 기본적이다.

다) 기본적으로 건물 난방 증가표 는 호창문 일 경우 10%, 외벽단열이 미비했을 경우 10%, 지층배   관 10m 이상일 경우 5%, 하행식 배관일 경우 10%를 적용하고 적산하여 단열관계는 항상 중요 시    하여 기기를 선택하여야 한다.

10)기존 기기 적산 방법

가) 기존기기는 종전에 사용하고 있는 보일러를 말한다. 그러므로 그 보일러를 적산을 정확하게 하   여 기계선정에 만전을 기해야 한다.

나) 기존기기를 적산할 때에는 고객에게 사용연료비를 사용금액으로 물어보지 말고 사용시간을 물    어 봐서 그에 상응하는 기기 연료비를 적산하여야 한다.

다) 기존기기 종류

① 시간당 GAL을 적산할 때는

{(보일러 kcal 용량)÷(기름 사용연료 발열량8500kcal)}÷(1GAL/hr3.78ℓ) × (보일러효율1.2) = (노즐크기)

(사용 노즐 크기)               ÷(노즐사용압력값)×(효율80%일때)  = (사용노즐크기)

(보일러 노즐 크기)×(1GAL/hr3.78ℓ) = (시간당 소모ℓ량)

(사용노즐크기)  ×(노즐사용압력값)=(기존보일러 시간당 소모ℓ량)

② 예제) 기름보일러 의 난방용 보일러 용량이 50,000kcal 일 때

{(보일러용량)÷(발열량)}÷1GAL/hr (압력10k기준) 등유×(보일러 효율 80%) = (노즐크기)

50,000kcal÷  8500  ÷     3.78ℓ                 ×    1.2            = 1.87ℓ

(노즐크기)×1GAL/hr (압력10k기준) 등유 = (시간당 사용량)

1.87   ×        3.78ℓ               = 7.1ℓ

(시간당 사용량)×(일일 사용시간)=(1일 사용량)

7.1ℓ      ×    6시간     = 42.4ℓ

(1일 사용량)×(월사용일수)=(1개월 사용량)

42.4ℓ    ×     30일  = 1,271ℓ       ※ 1드럼당 200ℓ

(1개월 사용량)×(보일러 등유 단가)=(월 연료비)

1,271ℓ   ×        960원   = 1,219,000원             월 연료비 : 1,219,000원

보일러 용량(kcal)	노즐크기	시간당 사용량	1일 (6시간)	1개월(드럼수)	월 연료비 (백원단위 절삭)
10,000kcal	0.37ℓ	1.4ℓ	8.5ℓ	254ℓ(2드럼)	243,000원
15,000kcal	0.56ℓ	2.1ℓ	12.7ℓ	381ℓ(2드럼)	365,000원
20,000kcal	0.75ℓ	2.8ℓ	16.9ℓ	508ℓ(3드럼)	487,000원
30,000kcal	1.12ℓ	4.2ℓ	25.4ℓ	762ℓ(4드럼)	731,000원
40,000kcal	1.49ℓ	5.6ℓ	33.9ℓ	1,016ℓ(6드럼)	975,000원
50,000kcal	1.87ℓ	7.1ℓ	42.4ℓ	1,271ℓ(7드럼)	1,219,000원
60,000kcal	2.24ℓ	8.5ℓ	50.8ℓ	1,525ℓ(8드럼)	1,463,000원
70,000kcal	2.61ℓ	9.9ℓ	59.3ℓ	1,779ℓ(9드럼)	1,707,000원
80,000kcal	2.99ℓ	11.3ℓ	67.8ℓ	2,033ℓ(11드럼)	1,951,000원
90,000kcal	3.36ℓ	12.7ℓ	76.2ℓ	2,287ℓ(12드럼)	2,195,000원
100,000kcal	3.73ℓ	14.1ℓ	84.7ℓ	2,541ℓ(13드럼)	2,439,000원
110,000kcal	4.11ℓ	15.5ℓ	93.2ℓ	2,795ℓ(14드럼)	2,683,000원
120,000kcal	4.48ℓ	16.9ℓ	101.6ℓ	3,049ℓ(16드럼)	2,927,000원
130,000kcal	4.86ℓ	18.4ℓ	110.1ℓ	3,304ℓ(17드럼)	3,171,000원
140,000kcal	5.23ℓ	19.8ℓ	118.6ℓ	3,558ℓ(18드럼)	3,415,000원
150,000kcal	5.60ℓ	21.2ℓ	127.1ℓ	3,812ℓ(20드럼)	3,659,000원
200,000kcal	7.47ℓ	28.2ℓ	169.4ℓ	5,082ℓ(26드럼)	4,879,000원
300,000kcal	11.20ℓ	42.4ℓ	254.1ℓ	7,624ℓ(39드럼)	7,318,000원
400,000kcal	14.94ℓ	56.5ℓ	338.8ℓ	10,165ℓ(51드럼)	9,758,000원
500,000kcal	18.67ℓ	70.6ℓ	423.5ℓ	12,706ℓ(64드럼)	12,197,000원

기름보일러 적산표

③ 가스보일러 적산 방법

(보일러 kcal 용량)÷(발열량 7500kcal) = (시간당 소모량)

(보일러 사용용량) ÷      (1N㎥)      = (시간당 소모N㎥)

(시간당 소모량) × (사용시간6시간) = (1일 소모량)

(시간당 소모N㎥)×(1일 6시간기준) = (1일 소모N㎥)

(1일 소모량) × (월 사용일30일) × (가스요금 단가672원) = (월간 연료비)

(1일 소모N㎥) × (월 30일 기준) ×   (단가 672원기준)  = (월사용 연료비)

④ 예제) 도시가스 50,000kcal 일때

(보일러 kcal 용량)÷(발열량 7500kcal) = (시간당 소모량)

50,000kcal   ÷    7500kcal     =    6.7N㎥

(시간당 소모량) × (사용시간6시간) = (1일 소모량)

6.7N㎥     ×     6시간      = 40.2N㎥

(1일 소모량) × (월 사용일30일) × (가스요금 단가672원) = (월간 연료비)

40.2N㎥  ×     30일       ×         672원        = 810,432원       월 사용 연료비 : 810,432원

보일러 용량	시간당 소비량	가동시간	월	단가(Nm3)	월간연료비
10,000kcal	1.3Nm3	6시간	30일	672원	157,248원
15,000kcal	2Nm3	6시간	30일	672원	241,920원
20,000kcal	2.7Nm3	6시간	30일	672원	326,592원
30,000kcal	4 Nm3	6시간	30일	672원	483,840원
40,000kcal	5.3Nm3	6시간	30일	672원	641,088원
50,000kcal	6.7Nm3	6시간	30일	672원	810,432원
60,000kcal	8 Nm3	6시간	30일	672원	967,680원
70,000kcal	9.3Nm3	6시간	30일	672원	1,124,928원
80,000kcal	10.7Nm3	6시간	30일	672원	1,294,272원
90,000kcal	12Nm3	6시간	30일	672원	1,451,520원
100,000kcal	13.3Nm3	6시간	30일	672원	1,608,768원
110,000kcal	14.7Nm3	6시간	30일	672원	1,778,112원
120,000kcal	16Nm3	6시간	30일	672원	1,935,360원
130,000kcal	17.3Nm3	6시간	30일	672원	2,092,608원
140,000kcal	18.7Nm3	6시간	30일	672원	2,261,952원
150,000kcal	20Nm3	6시간	30일	672원	2,419,200원
160,000kcal	21.3Nm3	6시간	30일	672원	2,576,448원
170,000kcal	22.7Nm3	6시간	30일	672원	2,745,792원
180,000kcal	24Nm3	6시간	30일	672원	2,903,040원
190,000kcal	25.3Nm3	6시간	30일	672원	3,060,288원
200,000kcal	26.7Nm3	6시간	30일	672원	3,229,632원
250,000kcal	33.3Nm3	6시간	30일	672원	4,027,968원
300,000kcal	40Nm3	6시간	30일	672원	4,838,400원
400,000kcal	53.3Nm3	6시간	30일	672원	6,447,168원
500,000kcal	66.7Nm3	6시간	30일	672원	8,068,032원
1,000,000kcal	133.3Nm3	6시간	30일	672원	16,123,968원

도시가스 적산표

기기 가격 및 제원

● 제트 전기보일러                                 기기선택(동절기 최저평군-5°C기준)1kw 70원

25평 이하	모 델 명	용 량	가 격	비 고
	JBH1	15kwh	280만원	전기, 설비비별도
	JBW1	15kwh	230만원	전기, 설비비별도
	JBL1	15kwh	230만원	전기, 설비비별도
50평 이하	모 델 명	용 량	가 격	비 고
	JBH2	20kwh	350만원	전기, 설비비별도
	JBW2	20kwh	290만원	전기, 설비비별도
	JBL2	20kwh	290만원	전기, 설비비별도

※ 상기 용량은 단열 상태를 비교 분석하기 바람                                                    ※부가세 별도.

● 제트 골드전기보일러                            기기선택(동절기 최저평군-5°C기준)1kw 70원

25평 이하	모 델 명	용 량	가 격	비 고
	JGW1	10kwh	300만원	전기, 설비비별도
	JGL1	10kwh	300만원	전기, 설비비별도
50평 이하	모 델 명	용 량	가 격	비 고
	JGH2	14kwh	420만원	전기, 설비비별도
	JGW2	14kwh	360만원	전기, 설비비별도
	JGL2	14kwh	360만원	전기, 설비비별도
60평 이하	모 델 명	용 량	가 격	비 고
	JGHT	20kwh	450만원	전기, 설비비별도

※ 상기 용량은 단열 상태를 비교 분석하기 바람                                                    ※부가세 별도.

● 터보 전기보일러                                기기선택(동절기 최저평군-5°C기준)1kw 70원

난방면적	모델명	용량	가격	월예상전기료	사용시간	비고
90평	TGB 9	30kw	500만원	756,000원	12시간	전기, 설비비별도
150평	TGB 15	45kw	600만원	1,134,000원	12시간	전기, 설비비별도
210평	TGB 21	60kw	750만원	1,512,000원	12시간	전기, 설비비별도
290평	TGB 29	90kw	1,125만원	2,268,000원	12시간	전기, 설비비별도

※ 상기 용량은 단열 상태를 비교 분석하기 바람                                                    ※부가세 별도.

● 터보 탱크 전기보일러                          기기선택(동절기 최저평군-5°C기준)1kw 70원

난방 면적	모 델 명	용 량	월 예상전기료	사용시간	가 격	비 고
150평	TGT-15	35kwh	882,000원	12시간	800만원	전기, 설비비별도
200평	TGT-20	45kwh	1,134,000원	12시간	1,000만원	전기, 설비비별도
250평	TGT-25	55kwh	1,386,000원	12시간	1,200만원	전기, 설비비별도
300평	TGT-30	65kwh	1,638,000원	12시간	1,500만원	전기, 설비비별도
터보탱크(온수)전기보일러는 기기당 100만원이 추가 됩니다.

※ 상기 용량은 단열 상태를 비교 분석하기 바람                                                   ※부가세 별도

● 깜찍이 탱크 전기보일러                      ● 깜찍이 스팀 전기보일러

모델명	용 량	월 사용금액	사용시간	가 격		평형(공간)	모델명	용량	기기가격
STT1	35kwh	882,000원	12시간	800만원		10평형(66㎥)	ST-1	20kwh	450만원
STT2	45kwh	1,134,000원	12시간	1,000만원		20평형(132㎥)	ST-2	40kwh	600만원
STT3	55kwh	1,386,600원	12시간	1,200만원		35평형(231㎥)	ST-3	60kwh	750만원
STT4	65kwh	1,638,000원	12시간	1,500만원

※ 상기 분석표는 건물의 단열 상태에 따라 ±15% 변동할 수 있음                      ※전기 설치비, 1kw : 70원

사용전기	전력량 요금(원)	월 사용료	사용 할 수 있는시간	기기 가격
농사용전기	40.04원	144,144원	24시간 만족	350만원

● 햇살 건조기

※동절기 30평 난방기준                                                                          ※부가세 포함

● 음이온 연수

모델번호	지름(Ø)	가 격	모델번호	지름(Ø)	가 격
LS1	50	3,000,000	LS6	125	12,000,000
LS2	65	5,000,000	LS7	125	14,000,000
LS3	80	6,000,000	LS8	125	16,000,000
LS4	100	8,000,000	LS9	125	18,000,000
LS5	125	10,000,000

11) 제안서 서식

① 제안의 목적은 건물 상태에 따라 사용 연료비를 예측하고 그 예측한 금액을 기기의 투자에서 투자비 환수    까지 기입하고 그 투자 금액의 환수를 확인할 수 있고 그 확인된 금액으로 인하여 기기의 설치를 할 수 있     도록 하는 것이다.

② 제안서 서식은 모든 사항을 서류에 근거하여 작성하여야 하고 그 작성된 서류로 인하여 기기 제원 및 기기   가격을 사전에 소비자 에게 전달할 수 있으며 소비자에게 모든 사항을 전달 할 수 있는 것이다.

③ 기기 선정은 건물 난방 면적으로 적산하고 그 적산 후에는 기기를 선택한다. 또한 기기의 사용시간을 통상   전기보일러 12시간으로 계획하며 전기사정을 알맞은 증설 및 사용 전기를 계획하고 시공 하여야 한다.

④ 온수 제안 목적 일 경우에는 반드시 온수 사용량의 예측에 있어서 상수도 요금 및 하수도 요금으로 열람하   여 그 요금을 사용 톤수로 변환 하여 온수 적요표에 있는 사용량을 적산 하여 제안 하여야 한다

⑤ 난방 면적 산출 방법은 건물 실 면적을 합한 면적을 ㎡로 표기하고 표기된 총 면적을 3.3으로 나누면 건평    이고, 그 값에 0.8을 곱한 값이 난방 면적 이다.

ex. 층당 (1층 200㎡+2층 200㎡+3층 200㎡+4층 200㎡)=(800㎡) ÷ (3.3) = (242.4평) × (0.8) = (193.7평)

각층 면적	총 면적    서식   건 평   적산기준  난방면적

⑥ 상기 사항은 등기부 등본에 근거 하여 사실적으로 작성 하여야 하며 난방이 해당 되지 않는 등기부 등본 상    에 보일러실 및 창고는 총면적에서 제외하고 작성 하는게 원칙이다.

⑦ 계약 전력은 전기요금 영수증 및 한전 고객 번호에 근거하여 확인하고 그 확인된 계약 전력을 적용 하여   기입 하여야 하며 그 기입된 근거로 추후 증설 시 적산 한다.

⑧ 현 사용량은 전기요금 영수증 및 한전 고객 번호에 근거하여 확인하고 월 최고 사용량을 기준하여 기입    하여야 하며 추후 잉여 전력을 적산 하는데 근거가 된다.

⑨ 잉여 전력은 계약 전력 × 450 -(현사용량 ÷ 450) 값을 ÷ 450으로 적산한 값이 잉여 전력kw으로 표기 된다

⑩ 난방 기기 구성은 설정된 난방 면적을 근거로 적산표를 참고하여 선정 하고 그 선정 기준은 난방 면적에      (193평)일 경우 그에 기기 면적을 (200평) 이하로 적산 하는 게 원칙이다. 만약 (150평) 기기를 선정한다면      기기 미달로 난방 효율이 이루어 지지 않으므로 항상 기기 선정할 때는 난방 면적에 상위 버전으로 선정 하여야 한다.

⑪ 온수 기기 구성은 상·하수도 요금표에 있는 온수 사용량을 근거로 적산표를 참고하여 선정하고 그 선정 기   준은 온수 사용량이 (310톤) 일 경우 그의 기기 용량을 300~400톤 이하로 적산하는게 원칙이다. 만약           (200~300톤)기기를 선정한다면 기기 미달로 온수 기기 효율이 이루어 지지 않으므로 항상 기기 선정할 때       는 온수 용량의 상위 버전으로 선정하여야 한다.

⑫ 기기 필요전기는 기기 구성에서 선택된 기기 kw를 적산하여 표기 하여야 한다.

⑬ 증설 전기는 기기 필요전기에(-) 잉여전력kw 을 적산 하여 필요한 전기만 증설 하는게 목적 이다. 만약 잉    여 전기가 여유가 있을 시에는 전기 증설은 필요치 않다.

⑭ 통합 전기량은 계약 전력에 (+) 증설 전기kw를 적산하여 표기하는게 원칙이다. 또한 전기 증설을 하지 않     을 경우에는 계약전력 으로 표기한다.

⑮ 온수 사용량은 상·하수도 요금표에 명시되 있는 월 최고 사용량과 최고 고지 금액을 표기 하여야 한다.

⑯ 기존 보일러 형식은 일일 가동 시간을 체크하여 보일러 적산표에 있는 보일러 용량과 적산하여 사용량을 표   기 한다.

⑰ 기기 구성 및 가격은 제안된 기기에 준하여 작성하고 설비비의 경우 제트와 제트골드 보일러는 50만원으로

표기, 그 외 보일러는 100만원으로 표기하여야 한다. 또한 기기 가격은 기기대금과 설비비를 (+) 한 금액을      표기 한다.

⑱ 전기 증설 비용은 증설 전기량을 파악하고 저압 또는 고압인지 선택하여 그 비용을 적산하여 기입한다. 증   설 전기 비용은 한전 불입금(+)내선 공사비를 포함한 금액을 표기한다.

⑲ 투자대비 회수 기간 은 기기 대금 (+) 설치비 (+) 전기 증설비 = 총 투자비

종전 사용 연료비는 비교 적산표를 이용하여 적산 한 후 (종전 사용연료비), 전기보일러 설치 후 월 사용 요금    을 계산한 금액이 (월 사용요금)

서식: (종전 사용연료)-(전기 보일러 설치 후 월사용요금)=(절약액), (총 투자비)÷(절약액)=(회수기간)

⑳ 제안 총액은 제안된 기기 가격(+) 설치비(+) 전기공사 추정금액 = 제안 총액 이고 제안총액 기재 시 한글과

숫자로 표기 한다

제안서 예제

에너지를 연구하는 기업

설치 제안자 (주)일손개발 영업부 담당자

영업부 홍길동 주임

017-425-0410

고객관리 기획부  홍길동  주임

2007년 07월 09일 본사 영업부 (063) 852-8886~7

대한민국 전 지역 무료 전화 080-041-0482

전기보일러 설치 제안서

충청남도 천안시 신부동 00-00번지 00모텔 홍길동 사장님

제안된 기기 사진

영업자명 작성

구매 업체 주소 상세 기재(최고 책임자 성명 포함)

조정 기입

제안서 작성 일자

터보전기보일러(온수)

-5℃ 동절기 최저온도 / 실내온도 20℃기준 건물의 단열 상태에 따라± 10% 가감할 수 있음.

본사 임직원 일동은 항상 주인정신으로 항상 노력할 것을 두손 모아 약속드립니다.

한글 주소 “일손개발” www.illson.co.kr

☎ 본사공장,A/S 무료전화 : 080-041-0482

T  E  L : (063) 852 - 8886~7

1. 목적 : 고유가 시대에 고객의 경영 혁신을 본사 임직원 일동은 주인정신으로 보다 안전하고 확실하게 에너지를 절약할 수 있도록 노력하는 것이 목적입니다.

2. 타 연료 연도별 비교 분석표

난방유

도시가스

심야전기

단위:원/㎡,부가세별도

일반전기

단위:원/kwh,부가세 별도

단위:원/리터,부가세 별도

단위:원/kwh,부가세 별도

☞ 상기 분석표는 최근 6년 동안 변동사항이므로 보다 확실히 검토하여 주시기 바랍니다.

3. 제안총액 :	일금 팔백오십삼	만원 정.	[ 8,530,000	원 정 ] 부가세 별도.

☞ 상기금액을 하기와 같이 제안합니다. (상기 금액은 부가세 별도로 제안하나이다.)

(기기 가격 1 기)		+	(설비비 1 기)		+	전기공사추정금액		=	(제안 금액)
500	만원		100	만원		253	만원		853	만원

★ 전기공사는 별도로 시행하세요.	★ 자료는 평균 공사비로 참고용입니다.

고정 값이 아닌 변수

·

4. 건물 분석

제안된 기기 가격

설정된 설비비

5-2) 전기증설 시공시 금액

한글로 기재

건평 ÷ 3.3 = 평

건물 실 면적을 합해서 기재

건평 × 0.8 = 난방면적

월 최고 사용량 기준

계약전력×450-현사용량÷450 =

제안 기기

기기구성KW - 잉여전력=

계약전력 +증설전기=

월 최고 고지금액

복지시설은 20% 할인

전기요금고지서참고

수시변동

1)	건 평 :	1,008㎡	305 평				난방면적 :		244	평
2)	현 계 약 전 력 :	35	KW						심 야 :		95	KW
3)	현 사 용 량 :	11,662	KW
4)	잉 여 전 력 :	9.08	KW
5)	기 기 구 성 :	TGB - 9	30KW
6)	기기 필요 전기 :	21	KW
7)	증 설 전 기 :	21	KW	기본요금:	5,320 원			전력량요금:69.9원(동절기 11~2월)
8)	통 합 전 기 량 :	56	KW
9)	현재 사용 연료 :	난방용 등유
10)	온 수 사 용 량 :	242 톤		수도요금 :		408,090		원
11)	기존보일러형식 :	70,000Kcal		사용시간 :		10		시간

5. 기기구성 및 가격

★	모델번호 : TGB-9	{ 30 kw	기기대금 :	[ 500	만원 ×	1 대 ]	+	[ 설비비 :	100	만원 ×	1대 ]}=	600	만원

1) 기기구성 기기

5-2) 전기증설 공사비

증설전기량×전기공사비

지중공사비 100,400원

가동시간은 현 사용시간에 준한다. (기입)

단가는 현 유가변동치수로 기입 함.(기입)

가동시간은 현 사용시간에 준한다. (기입)

전력요금은 변수(기입)

6-가. 종전 월 연료비 총계

6-나. 기기교체 후 월 연료비 총계

월 연료비 합계 + 기본요금

제안기기가격+설비비+전기공사비

종전사용연료비-기기교체후연료비

증설전기량×한전불입금

★	전기증설 :	21	KW	(증설 전기량)	×	공사비 (한전불입금) :	70,400	원 +	전기공사비 (5~7만원:전기공사비)=	2,528,400	원정

2) 전기증설 비용

+전기내선공사비

☞ (주)일손개발은 전기공사를 대행하지 않습니다.

전기공사는 주변 전기공사업체에 문의하여 별도 시행하세요.

6. 투자대비 회수 기간

시간당소모량×요금×가동시간×사용일=

가. 종전 사용연료비

현재사용연료	보일러용량		시간당소모량		가동시간	단가	사용일	월 연료비 합계
난방유	70,000	Kcal	9.9	ℓ	10	910	30	2,702,700

☆ 종전 월 연료비 총계 :  2,702,700  원

나. 기기 교체 후

온수기기명		기기사용전력		기기대수	전력량요금	가동시간	사용일	월연료비합계
TGB-9		30	kw	1	67	12	30	723,600

기본요금×증설전기=

기본요금 : 111,720원정

☆ 기기 교체 후  총계 :  835,320      원

다. 투자비용

(기기 가격 1 기)		(설비비 1 기)		전기공사 추정금액		투자비용 합계
500	만원	100	만원	253	만원	853	만원

★ 종전 사용 연료비: 월 2,702,700원  -  교체 후 연료비: 월 835,320  원  =  1,867,380원 (월 절약 액)

라. 회수기간

★ 투자금액(     853 만원     ) ÷ 월간절감액 (   185 만원) =  5  개월

♨ -5℃ 동절기 최저온도 / 실내온도 20℃기준 건물의 단열 상태에 따라 ±10% 가감할 수 있음.

마. 결재조건

★ 계약금 : 20%	중도금 : 50%(기기도착 1일전 입금)	잔금 : 30%(설비 설치 후 완납)

12) 계약서 작성 방법

가) 모든 기기 계약서를 작성할 시에는 자료에 근거하여 작성하여야 한다. 또한 계약서 양식에 빈 공간에          내용에 알맞게 적요 하고 그 적요된 내용은 사실에 근거하여 처리하여야 한다.

나) 모든 계약서 작성 시 상호에 성명 또는 주소지를 정확하게 기재하고 쌍방의 합의 하에 기계 용량 및 수량     을 정확하게 기재 하여야 하며 그 기재 내용은 쌍방 간에 검토하고 날인 하여야 한다.

다) 소비자 는 반드시 자필로 기재하고 명판 사용 시 위치 는 우측으로 사용한다. 또한 기기 모델명,            기기수량, 판매가격 체크는 정확히 기재하여야 한다. 그리고 판매 대리인 계약자 및 영업 담당자 직책을 정       확히 기입하여야 한다.

라) 결재조건, 체크 및 판매가격, 부가세, 계약금, 총 잔금을 정확히 기재하여야 한다. 또한 건물 난방면적 증감    표는 해당사항에 표시하여 준다.

마) 입금 처리 시 계좌번호는 신한은행 (주)일손개발 오재선 803-05-011936 으로 만 처리한다. 계약           금, 중도금, 잔금에 입금 약정일은 정확하게 기입하며 문구·어휘에 맞게 작성한다.(잔금결재는 기기 설치       후 입금하며 입금 약정일 을 정확히 기재한다.)

바) 모든 기계의 가격은 소비자에게 충분한 설명을 하여야 하고 문제가 발생할 경우에는 그 문제에 대해서         정확하고 충분한 설명을 소비자에게 고지하여야 하고 충분치 않을 시에는 자료를 보강하여 이해시키고 계      약을 진행한다.

사) 기기가격을 기입 할 시에는 견적서에 근거하여 계약 처리 하는 것이 우선이며 견적서에 모든 양식          이 기재 되지 않을 경우에 계약을 진행해서는 아니된다. 그러므로 본 계약서 작성 전에 견적서를 작성하       고 그에 해당하는 양식을 모두 기재하여 설명 후 계약을 진행하는 것을 원칙으로 한다.

아) 모든 계약서 작성 이전에 본사의 제안서 작성을 하여 소비자에게 충분히 고지하고 사용연료비를 이해         시키고 그에 해당하는 계약을 진행하여야 한다.

자) 모든 계약서 서식에 추가약정은 소비자에게 고지할 사항을 기재하여 소비자가 이면계약이 발생하           지 않도록 작성하여야 하며 필수적으로 전기 공사는 소비자 부담으로 시공하고 처리 한다는 것을 기재하       여야 하며 설비관계도 상호간에 협의하여 정확하게 기재하여야 한다.

차) 모든 계약서 작성 시 계약 조항을 검토하여 차후에 일어나는 민원의 소지를 완전히 불식하고 계약          을 진행하여야 한다. 단, 계약 사항에 있어 성명 또는 날인을 정확하게 인장으로 날인하여야 하며 그 인장      이 없을 시에는 추후 계약을 연장한다.

카) 상기 사항은 모두 처리할 경우 계약을 진행하고, 또한 소비자에게 본사에 확인 절차를 거쳐 승인번          호를 득한 후 계약을 완성하여 상호간에 좋은 계약 관계를 이루는 것이 원칙이다.

계약서 양식

TURBO TANK BOILER 매매 계약서

승인번호 기입

계약 당일 기입

판매가격

계약사항

0000-00-00            000763

본사 보관용

※ TURBO TANK BOILER은 난방 문화의 혁명입니다.

※ 본 계약은 매수인과 매도인이 이면 조항을 성실히 이행하기로 하고 다음과 같이 매매 계약을 체결 합니다.

※ 본 계약시 방문한 사원의사원번호를 본사 고객 관리부로 확인후 계약을 진행 하십시오.

계약 일자 : 2007년  월  일

소 비 자 (매수인)	성 명	홍 길 동 (인)		주민등록번호	000000 - 0000000
	주 소	전북 익산시 평화동 000-00번지		업 소 명	00 모텔
	연락처	(063) 852 - 0000		H.P	(011 ) 000 - 0000
판매대리인 (매도인)	영 업 담 당	( 본사 ) 총 판	( )지 사	직 책	주 임
			( )대리점	성 명	김 엘 (인)
	주 소	전북 익산시 평화동 389-2번지
	연락처	(063) 852 - 8886~7		H.P	( 017) 425 - 0410

※ 예금 계좌번호 : 신한은행 803-05-011936 (주)일손개발 오재선

모 델 명	소비전력	난방평수	1일 사용기간 12시간 기준×30	판매가격 가격(원)	사용시간	비 고
TGT-15	35Kwh	150평	882,000	8,000,000	12시간	전기공사 및 기기설치비 별도
TGT-20	45Kwh	200평	1,134,000	10,000,000	12시간	전기공사 및 기기설치비 별도
TGT-25	55Kwh	250평	1,386,000	12,000,000	12시간	전기공사 및 기기설치비 별도
TGT-30	65Kwh	300평	1,638,000	15,000,000	12시간	전기공사 및 기기설치비 별도

※ 특수 주문 제작 3,000평 까지 가능 합니다.

※ 온수 전기보일러는 100만원 추가됩니다.

※전기 사용 요금은 건물 단열 상태에 따라 ±10% 차이가 있음.

(주)일손개발WWW. ☎문의전화 : 본사 고객 관리부 063)852-8886~7 (신원 확인처 or A/S)

결제 조건

□ 현금	□ 카드	□ 기타

온수 □

난방 □

모 델 명	TGT-30	판매가격	1,500 만원	부가세(10%)	150 만원	계약금(20%)	300 만원

전기공사	별 도.	총잔 금: 1,200 만원

건물 난방 면적 증감표	호창문 10%	외벽단열 10%	지하배관 10m 이상 5%	하행식 배관 10%

※전기 공사 및 시공은 별도 이고 그 비용     은 소비자부담으로 처리한다.

※설비 공사 및 시공은 별도 이고 그 비용은    소비자 부담으로 처리한다.

※추가 약정 작성시 소비자 이면 계약은 추    가 약정 사항 안에 기재된 내용만 보호 받    을수 있습니다.

※VAT 별도.(부가세)

● 상기 사항은 반드시 고지 하고 기재하여    야 한다.

품질 보증 기간 정기 점검 사항 및 교환 주기표

추가 약정 사항

품질 보증 기간 정기 점검 사항 및 교환 주기표
품 명	용 량	점검 및 교환주기
히 타	17Kwh,15Kwh,10Kwh, 4Kwh, 3Kwh	1년
마그네트 S/W	40P, 50P	1년
차단기(ELB)	50A 이상	16개월
	30A 이상	2년
타이머	24시간	1년
밸브		2년
순환펌프		운영시간에 따라 차이가 남
각종 램프 및 스위치류		1년
온도 조절기		1년

※뒷면의 계약 조항 확인 후 날인 하시기 바랍니다

고객을 먼저 생각하는 기업 (주)일손개발 홈페이지 : www.illson.co.kr		본사 문의 및 A/S
		063)852-8886~7

13) 기기 운송의 주의사항

가) 기기 운송은 계약서에 모든 사항이 진행된 이후 공장에서 발주처 에게 이동하는 게 목적이다. 또   한 기기 운반 시에는 현장 도착 시, 기기 설치 도면을 설명하고 그 도면에 의거하여 시공할 수 있도   록 인수자에게 확인 받는 게 원칙이다.

나) 모든 기기 운송은 본사 입금 확인 후 기기를 하차하여야 하며 만약 입금이 안 될 시 에는 계약서   에 의거하여 물건을 다시 본사로 귀환한다.

다) 모든 기계는 상기 사항을 확인하고 상기 사항이 모두 처리 됐을 때 기기를 하차하며 하차할 시에   는 기기 이상 유무를 확인하고 발주처에서 인수인계 그 사항을 확인 받고 기기를 발주처에게 양도한다.

라) 만약 기기에 이상이 있을 시에는 운송 담당자는 그 사항을 즉시 본사에 연락하고 사후 조치를 전   달 받아 바로 시행한다.

마) 모든 기기는 택배 운반 시 본사에서 화물 취급소 까지 기기 운송을 책임지고 화물 취급소에서 발   주처 또는 영업담당자가 기기를 확인하고, 확인 후에는 발주처 또는 영업 담당자가 모든 사항을 책임   지고 운송을 진행한다. 만약 발주처 또는 영업 담당자가 화물의 취급소 이외에 기기의 손실 시에는   발주처 또는 영업 담당자가 책임진다.

14) 기기 설치에 관하여

가) 모든 기기는 본사 시공도에 있는 설치도를 확인하고 그의 기준에 맞춰서 시공 하는 게 원칙이다.

나) 모든 기기는 체크 밸브를 설치하고 보충수 는 본사 시공도에 의거하여 시공하여야 한다.

다) 기기 설치 시 기기에서 2m까지는 철 또는 동으로 시공하여야 하며 그 시공 배관이 그 이외를 사   용하면 기기 고열로 인하여 파열 또는 파손 됩니다.

라) 기기 설치 시 순환 모터는 반드시 신설 제품을 사용 하여야 하며 종전 순환펌프를 사용하면 물의   순환이 원활하지 않으므로 반드시 교환을 하는 것이 원칙입니다.

마) 기기 설치 시에는 기기를 독립적으로 사용할 수 있도록 밸브를 시공하여 기기를 항상 점검할 수   있도록 하여야 하며 만약 기존 보일러와 겸용 시 보충수는 본사 시공도에 의거하여 배관 시공하여야   합니다.

바)기기 설치 시 전기는 전기 업자가 시공 하는 것이 원칙이고 전기 시공 후 통 전합 때는 반드시 극성   을 확인하여 필요한 전기를 공급할 수 있도록 점검 하여야 한다. 또한 전기는 R.S.T.N 상을 모두 확   인하여야 한다. 만약 전기상이 바뀔 시에는 변전주 또는 변압기에 파열을 초래 할 수 있으므로 그점을 염려에 두고 상을 꼭 확인하여 전기 공급하는 것이 원칙이다.

사) 기기 설치 시 기존 설치 배관에 대하여 파악하고 배관을 잠금 상태를 확인하여 영업 지장 없이    시공 할 수 있도록 하여야 하며 온수기기 설치시는 잠금 밸브가 있나 확인하여야 하고 만약 잠금 밸   브가 없을 시에는 소비자에게 온수 탱크에 잠재적으로 쌓여있는 녹물이 발생 할 수 있다고 반드시    고지하여야 합니다.

아) 기기 설치 후 최종 점검 하여 수압 및 온수를 확인 하고 기기를 가동하여 온수를 다시 한 번 확   인한다. 그 후 보온은 기기의 2M 이내는 그라스울 (유리섬유) 로 보온 하여야 하며 만약 아트론 시   공 시에는 보온재 자체가 녹게되므로 기기 2M 이내는 반드시 그라스울 보온을 원칙으로 한다.

자) 기기 설치 시 룸 스위치선은 위치를 확인 하고 설치 후 기기 옆에서 룸 스위치를 확인 한다. 기존   에 있는 룸 스위치는 기존 보일러에 부착하고 신설 설치된 기기의 룸 스위치를 룸에 시공하여 편리   하게 사용할 수 있도록 한다.

각종 설치 시공도

15) 기기 시운전 방법

가) 모든 기기 시운전은 상기와 같은 모든 사항을 정확하게 진행 하였는가 확인하고 시운전을 다음과   같이 진행하여야 한다.

나) 모든 전원을 차단하고 기기에 점검표에 의거하여 검침한다.

전원 차단 작동상태

누전 차단기 및 배선용 차단기 OFF	전원 스위치 및 조작 스위치 OFF

누전 차단기 및 배선용 차단기 ON	전원 스위치 및 조작 스위치 ON

전원 작동상태

다) 검침방법은 전기선에 빠짐 및 전기 Ω을 확인하여 전기단락 또는 선 바뀜을 확인하여 전기통전을   한다.

1EA 시운전 체크리스트 서식

기기 점검 체크 리스트

점검일시 :       년    월    일    시

1. 전원 확인  R S T N 확인

2. 접전 확인  NR = 220V

NS = 220V         RS = 380V

NT = 220V         ST = 380V

3. 하부 히타 점검하기

1) 수중히타 후렌지 검침하기

2) 히타 연결선 검침하기

3) 히타선 검침하기   1번 단자     2번 단자     3번 단자    4번 단자

4) 전선 색상과 전열 상태 확인

5) 전선 Ω  확인할 것    RS,     ST,      RT,  공동 Ω  확인할 것

(      ) (      ) (      )

4. 공조 히타 점검하기

1) 히타선 및 옴 점검하기

두상 연결하여 점검하기

2) 누전 차단기 연결 단자 선 확인하기

RN      SN       TN

(      )  (      )  (      )

5. 기기연동 작업선 연결하기.

-기기온도변화℃-

시간 호기	10분	30분	1시간	비 고
1호기

6. 모든 기기볼트 너트 등  확인 할 것.

1) 계량기 메인 단자 너트 점검

2) 전력량계 입선 단자 BOX 개폐 후 볼트 너트 확인 한다.

3) 연결 단자를 확인 한다.

4) 내부 연결 단자를 확인 한다.

5) 조작선 터미널을 확인 한다.

6) 누전 차단기 너트 확인 → 마그네트 너트 확인 한다.

7) 단자대 너트 확인한다.

7. 보충수 확인하기.

1) 보충수 확인밸브를 열고 (하부)

2) 보충수 밸브를 통수한다. (상부)

3) 보충수 확인 밸브에서 물이 나오면 (하부)

4) 보충수 밸브 통수밸브를 잠근다. (상부)

5) 보충수 확인 밸브에 물이 정지 되면 밸브를 잠근다. (하부)

6) 상기 사항은 저수위 확인 점등 시 에도 같은 작업을 한다.

8. 기기동작 스위치 위치 및 순서

1) 저수위 스위치는 (자동)으로 조절한다.

2) 타이머 스위치는 (수동)으로 조절한다.

3) 내부 조작 누전차단기를 올리고 (동작)한다. (통전)

4) 순환펌프 누전차단기를 올리고 (동작)한다. (통전)

5) 각종 온도 조절기 위치를 조정한다. (부착온도 조절기 스티커 참조)

6) 히타 동작 스위치를 ON으로 동작한다.

9. 기기동작 상태 점검하기.

1) 수격이 심할 때 기기를 (정지)시킨다.

2) 배관 미동 및 유동이 있을 때 기기를 (정지)시킨다.

3) 기기운영 상태를 순차적으로 동작 정지 및 운전이 자동으로 되면

이상 없이 정상 가동 된다.

10. 기기운영 상태 문제점

200    년     월     일     시

현장 및 업소 명 :

구분	성명	상태		비고
		정상	불량
시운전 참관 책임자
기기운전 책임자
영업 담당자

3EA 시운전 연동 체크리스트 서식

점검일시 :       년    월    일    시

1. 전원 확인  R S T N 확인

2. 접전 확인  NR = 220V

NS = 220V         RS = 380V

NT = 220V         ST = 380V

3. 하부 히타 점검하기

1) 수중히타 후렌지 검침하기                     1호기

2호기

2) 히타 연결선 검침하기

3호기

3) 히타선 검침하기   1번 단자     2번 단자     3번 단자

1호기

2호기

3호기

4) 전선 색상과 전열 상태 확인

5) 전선 Ω  확인할 것    RS,     ST,      RT,  공동 Ω  확인할 것

1호기  (      ) (      ) (      )

2호기  (      ) (      ) (      )

3호기  (      ) (      ) (      )

4. 공조 히타 점검하기

1) 히타선 및 옴 점검하기

두상 연결하여 점검하기

2) 누전 차단기 연결 단자 선 확인하기

RN      SN       TN

1호기  (      )  (      )  (      )

2호기  (      )  (      )  (      )

3호기  (      )  (      )  (      )

5. 기기연동 작업선 연결하기.

시간 호기	10분	30분	1시간	비 고
1호기
2호기
3호기

-기기온도변화℃-

6. 모든 기기볼트 너트 등  확인 할 것.

1) 계량기 메인 단자 너트 점검

2) 전력량계 입선 단자 BOX 개폐 후 볼트 너트 확인 한다.

3) 연결 단자를 확인 한다.

4) 내부 연결 단자를 확인 한다.

5) 조작선 터미널을 확인 한다.

6) 누전 차단기 너트 확인 → 마그네트 너트 확인 한다.

7) 단자대 너트 확인한다.

7. 보충수 확인하기.

1) 보충수 확인밸브를 열고 (하부)

2) 보충수 밸브를 통수한다. (상부)

3) 보충수 확인 밸브에서 물이 나오면 (하부)

4) 보충수 밸브 통수밸브를 잠근다. (상부)

5) 보충수 확인 밸브에 물이 정지 되면 밸브를 잠근다. (하부)

6) 상기 사항은 저수위 확인 점등 시 에도 같은 작업을 한다.

8. 기기동작 스위치 위치 및 순서

1) 저수위 스위치는 (자동)으로 조절한다.

2) 타이머 스위치는 (수동)으로 조절한다.

3) 내부 조작 누전차단기를 올리고 (동작)한다. (통전)

4) 순환펌프 누전차단기를 올리고 (동작)한다. (통전)

5) 각종 온도 조절기 위치를 조정한다. (부착온도 조절기 스티커 참조)

6) 히타 동작 스위치를 ON으로 동작한다.

9. 기기동작 상태 점검하기.

1) 수격이 심할때 기기를 (정지)시킨다.

2) 배관 미동 및 유동이 있을 때 기기를 (정지)시킨다.

3) 기기운영 상태를 순차적으로 동작 정지 및 운전이 자동으로 되면

이상 없이 정상 가동 된다.

10. 기기운영 상태 문제점

200    년     월     일     시

현장 및 업소 명 :

구분	성명	상태		비고
		정상	불량
시운전 참관 책임자
기기운전 책임자
영업 담당자

라) 전기 통전 시 모든 전원을 OFF로 지정하고 지정한 순서대로 ON으로 작동하여 시운전 한다.

마) 만약, 전기 통전 시 이상유무가 발생 시 에는 (괴음, 소리, 이상유무의소리) 기기 전원을 정지하고   이상 유무를 확인하여야 한다.

바) 기기 시운전시 기기상태를 모든 온도조절기가 적정 온도로 조절 되어있는가 확인하고 그 이상유   무가 없을 시 에는 밸브 또는 배관에서 발생할 수 있는 여지를 확인하여 보다 완벽한 시운전에 만전   을 기한다.

온도 조절기 조작 방법

설정된 온도값으로 조정	설정된 온도값으로 조정

사) 본사 기기 룸 스위치는 단선으로 처리되어 있고 그에 흐르는 전류는 (+)전류가 흐르기 때문에 다   른 전기와 겸용하여 사용해서는 안 된다. 만약, 사용 시에는 접점 릴레이를 사용하여 사용할 수 있다.

이때는, 본사 기술부에 문의하여 만전을 기하기를 바란다.

16) 설치 완료 확인서

가) 상기와 같은 시운전 및 설치를 완료 했을 시에는 소비자에게 기기를 확인시키고 작동 여부를 확   인하고 그 에 상응하는 사용법을 전달한다. 또한, 기기 설치 확인이 되면 확인서 양식에 서명하고 서   명 자료와 함께 사진촬영을 하여 근거 자료로 남긴다.

나) 설치확인서는 기기명 또는 제원을 자세히 기재하고 사용여부에 대해서 상세히 소비자에게 설명하   여 그 설명이 충분치 못할 시에는 설치자(영업자)는 시운전에 대하여 충분하게 숙지할 수 있도록 교   육을 하여야 하며 특히 보충수 공급에 대하여 교육하는 것을 원칙으로 한다. 만약, 소비자가 보충하   기를 모르거나 글씨를 모를 시에는 상형문자로 표기하여 알 수 있도록 충분히 교육하여 사용하는데   만전을 기한다.

다) 기기를 설치완료 후 시운전 가동은 2시간 이상 시운전을 하는 것이 원칙이다. 만약, 2시간을 시운   전하고도 이상이 없을 시에는 모든 전원을 차단하고 규격에 맞는 드라이버로 각 부품의 조임 상태를    다시 확인하여 조여 주는것을 원칙으로 한다.

라) 건물 난방의 에어 처리는 건축주가 할 수 있도록 권고 하고 만약, 각층에 에어밸브가 없을 시   에는 그에 상응하는 조치를 하여야 한다. 모든 기기는 에어처리가 끝난 후에 사용하여야 하며 만약    에어처리가 안될 시 에는 난방 효율이 저하된다. (보충수 배관) 은 본사 시공도에 의거하여 시공할    수 있도록 하여야 한다.

※ 기기 점검 체크리스트로 대체 한다.

17) 기기 대금에 관하여

가) 상기와 같은 처리를 완벽하게 처리하고 기기의 잔금을 수령하는게 원칙이다. 상기와 같은 설치완   료 확인서는 기기잔금을 처리하는데 꼭 있어야 서류이며 만약 금액을 회수치 못할 경우에는 소비자   에게 수금을 재촉 하고 고지하여 원활히 수금할 수 있도록 한다.

나) 상기사항이 이루어 지지 않을 시에는 본 계약서 및 설치완료 확인서를 가지고 지불명령 또는 미   수금 청구를 하여 법적인 대응을 하는 것을 원칙으로 한다.

다) 상기사항을 진행할 때에는 소비자에게 충분히 고지하고 설명하여 차후에 문제가 없도록 진행하여   야 하며 소비자에게 욕설이나 기타의 적절치 못한 행위나 행동을 하여서는 안된다. 또한, 기기를 손   상하거나 철거하거나 여타의 행위를 할 시에는 소비자가 재산 손괴죄로 형사 고발할 수 있고 이에    따르는 경비가 많이 발생 되므로 그러한 행위는 절대 하여서는 아니된다.

라) 상기사항을 이행할 시에는 모든 생각을 냉철히 판단하여야 하며 다시 한 번 생각하고 또 한 번    생각한다. 모든 사항은 철저하게 서류를 통하여 진행하여야 하며 그 진행사항을 적절하게 판단하고    그 판단에 의하여 처리 한다.

18) 기기 유지보수

가) 기기 유지보수는 모든 것을 사용하는 데 필요한 것이며 정기적으로 연 2회 이상 기기를 점검하여야 한다.   또한, 정기점검은 1년 이내에는 무상으로 처리하고 1년 이내에도 고의사고로 인하여 문제가 발생 시에는 유상   으로 처리한다.

나) 기기 유지보수에서 가장 중요한 관리자가 행할 의무를 못하고 소비자 마음대로 사용할 시는 기기 A/S를 유   상으로 처리하는 것을 원칙으로 한다. 또한, 저수위 점등시 저수위를 해지 하지 않고(보충수 공급) 수동으로    사용할 시에도 유상으로 처리한다.

다) 상기 사항을 소비자에게 정확하게 고지하고 그 사항에 대해서 소비자에게 이해 할 수 있도록 전달하여야    한다. 또한, 모든 기기가 정상적으로 가동하고 있는지 정기점검을 철저히 연2회 받아 기기 사용하는데 만전을 기하여 사용할 수 있도록 하는 것이 원칙이다.

라) 기기 유지보수는 손상 시에는 본사 A/S센터 고객관리부로 전화하여 고객번호를 전달하고 본사에서는 그 내   용을 가지고 기기의 모델과 그에 상응하는 제품을 파악하고 A/S를 처리하는 것이 목적이다.

마) A/S처리 시 상기와 같이 무상 기간 내에 처리할 수 있는 기기는 모두 친절하게 설명하고 신속 정확하게 처리하여야 하며 상기사항과 같이 소비자가 임의대로 기기를 변조 시에는 그에 상응하는 금액을 청구하여 수리하는데 만전을 기하여야 한다.